{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Pruebas Pupitre"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Pruebas Pupitre","index":0,"n_rows":48,"n_cols":4,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,3,46,8],[47,3,47,8],[40,3,40,8],[41,3,41,8],[42,3,42,8],[43,3,43,8],[44,3,44,8],[45,3,45,8],[12,3,12,8],[13,3,13,8],[14,3,14,8],[15,3,15,8],[38,3,38,8],[39,3,39,8],[22,3,22,8],[23,3,23,8],[24,3,24,8],[25,3,25,8],[0,0,0,8],[2,0,2,8],[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,8],[10,0,10,8],[7,1,7,8],[16,3,16,8],[17,3,17,8],[18,3,18,8],[19,3,19,8],[20,3,20,8],[21,3,21,8],[26,3,26,8],[27,3,27,8],[28,3,28,8],[29,3,29,8],[30,3,30,8],[31,3,31,8],[32,3,32,8],[33,3,33,8],[34,3,34,8],[35,3,35,8],[36,3,36,8],[37,3,37,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PLANTILLA DE PRUEBAS DEL PUPITRE TELVENT_FLAP"]
[]
["DATOS GENERALES"]
[]
["ESTACIÓN","PUERTA DE ARGANDA"]
["FECHA PRUEBAS","08/07/2014"]
["TÉCNICOS","Javier Soler Núñez (Sicosoft)"]
["VERSION SOFTWARE","4.4"]
[]
[]
["PRUEBAS FUNCIONALES"]
[]
["FUNCIÓN","OK","NO_OK","OBSERVACIONES"]
["Reconfiguración de batería solo lectores SC. Comprobación en la pantalla de reposo","SI"]
["Reconfiguración de batería solo lectores MG. Comprobación en la pantalla de reposo","SI"]
["Reconfiguración de batería con 1 lector MG y 6 lectores. Comprobación en la pantalla de reposo","SI",null,"Se configuran 6 torniquetes bidireccionales. El 2 con lector MG y SC. El resto solo con lector SC. Solo comunican los torniquetes 1 y 2 que son los reales conectados. El resto lógicamente no comunican"]
["Visualización de estado y parámetros MG al 1 y 2","SI",null,"Solo se puede al 2. El 1 no tiene MG"]
["Visualización de estado y parámetros SC al 1 y 2","SI"]
["Visualización de totalizadores de entrada","SI",null,"En el 2 se suman la información de los dos lectores."]
["Visualización de  totalizadores con trayecto","SI"]
["Visualización de totalizadores descontados en salida","SI",null," En el 1 aparece solo la información del SC."]
["Sincronización fecha y hora","SI"]
["Sincronización punto de entrada","SI"]
["Sincronización tarifa","SI"]
["Cambio de estado paso libre al 1. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado paso libre al 2. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado fuera de servicio al 1. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado fuera de servicio al 2. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado antipanico al 1. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado antipanico al 2. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado normal al 1. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de estado normal al 2. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de modo de funcionamiento a puertas abiertas. Comprobación en pantalla de reposo","SI",null,"Se corrige in situ un problema a la hora de visualizar la información en la pantalla de reposo"]
["Cambio de modo de funcionamiento a aglomeración. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Cambio de modo de funcionamiento a puertas cerradas. Comprobación en pantalla de reposo","SI"]
["Visualización de Transacciones SC","SI"]
["Visualización de fueras de servicio","SI",null,"Solo se puede al 2. El 1 no tiene MG"]
["Visualización de rechazos","SI",null,"Solo se puede al 2. El 1 no tiene MG"]
["Visualización de pasos por tipos","SI",null,"En el 2 se suman la información de los dos lectores. En el 1 aparece solo la información del SC."]
["Visualización de estadísticas horarias","SI",null,"Solo se puede al 2. El 1 no tiene MG"]
["Envío de ficheros de configuración","SI",null,"A cada torniquete se le envían los ficheros MG y SC según corresponde"]
["Inicialización de fueras de servicio","SI"]
["Inicialización de rechazos","SI"]
["Inicialización de contadores de pasos","SI"]
["Inicialización de estadisticas horarias","SI"]
["Inicialización de todas las tablas","SI"]
["Volcado de datos con configuración actual. Comprobación del volcado","SI"]
["Volcado de datos con MG y SC en todos los torniquetes. Comprobación del volcado","SI"]